**ANEXO A - TERMO DE REFERÊNCIA**

**MODELO DE PROPOSTAS DE PREÇOS**

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

E-MAIL e TELEFONE:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UN. | QUANT.  ESTIMADA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 01 | Controlador de Acesso, marca CONTROL ID, modelo IDFLEX IP65   * Deve possuir software e interface de gerenciamento via rede ethernet TCP/IP; * Permitir acesso por meio de biometria; * Permitir acesso por meio de cartão de proximidade RFID na frequência 125kHz; * Possuir no mínimo índice de proteção contra sólidos e líquidos IP65; * Permitir a extração de relatórios de acesso via software de gerência. | Un. | 10 | R$ | R$ |
| 02 | Botão de saída inox com caixa BT 3000 IN   * O botão deverá ser de alta resistência e possuir, no mínimo, vida útil para 500 mil utilizações; * O botão deverá ser cromado; * Deverá possuir acabamento, pronto para instalação com: * Dimensões máximas: 90 x 40 x 30 mm; * Dimensões mínimas: 80 x 30 x 20 mm. | Un. | 20 | R$ | R$ |
| 03 | Fechadura universal eletromagnética 180KG FE180   * Deve possuir força de tração mínima de 150²kgf; * Tensão de operação 12 a 16 Vdc; * Permitir instalação em alvenarias e portas de madeira ou metal; * Emitir status de abertura para o sistema de software de gerência; * Potência aproximada 4 W; * Possuir sensor de porta aberta. | Un. | 20 | R$ | R$ |
| 04 | Acionador de emergência rearmável AS 2010   * Deve possuir botão de acionamento para casos de emergência de modo que o sistema de acionamento da porta desarme; * Possuir chave de rearme; * Possuir mecanismo de modo a evitar acionamentos acidentais; * Emitir alarme sonoro mediante acionamento. | Un. | 20 | R$ | R$ |
| 05 | Fonte carregador temporizado ID Power   * Tensão de entrada: 90 a 240 Vac; * Tensão de saída: 14,4 Vdc; * Possuir entrada para bateria; * Corrente máxima de saída: 2 Amperes; * Possuir no mínimo as seguintes LEDs: 1 Carga de bateria; * Baixa tensão da bateria; * Defeito na bateria; * Normalidade da entrada AC. * Possuir no mínimo saída para alimentar:   - Item 3, fechadura universal eletromagnética 180KG FE 180;  - Item 1, Controlador de Acesso, marca CONTROL ID, modelo IDFLEX IP65;   * Chaveador automático para as correntes alternadas e contínuas; * Proteção contra curto-circuito; * Proteção contra sobrecarga; * Proteção contra inversão dos polos da bateria; * Possuir temporizador. | Un. | 20 | R$ | R$ |
| 06 | Bateria para a fonte de alimentação 12v alarme multi   * Tensão nominal 12Vdc; * Capacidade mínima de 6Ah; * Ser compatível com o Item 8, inclusive em relação às dimensões. * A bateria deve ser similar ou superior à marca INTELBRAS, desde que compatível com o item 8, inclusive em relação às dimensões | Un. | 40 | R$ | R$ |
| 07 | Secbox – Controlador de Acesso, marca CONTROL ID - Serial 0A0220. | Un. | 15 | R$ | R$ |
| 08 | Secbox V2 – Controlador de Acesso, marca CONTROL ID - Serial 0G0210. | Un. | 15 | R$ | R$ |
| 09 | Serviço de instalação:   * Os pontos lógicos e elétricos que suportarão os itens deste certame, estarão a no máximo 1 metro de distância e prontos para receber a solução; * Os funcionários da Contratada deverão estar uniformizados e identificados com crachás enquanto nas dependências do Tribunal; * O serviço será acompanhado por responsável técnico que garantirá todos os recursos logísticos necessários para liberação de acessos e conexões das instalações; * A Contratada será responsável pelo descarte dos lixos produzidos durante a instalação, bem como a limpeza dos resíduos deixados após a instalação; * A Contratada e seus funcionários devem obedecer aos padrões e normas de segurança do trabalho, garantindo inclusive o uso de EPIs adequados para cada atividade realizada; * A instalação deve obedecer aos procedimentos exigidos pelo fabricante do produto, de modo a prevenir perda total ou parcial da garantia do fabricante; * A instalação deverá contemplar todos os controladores de acesso, bem como o software de Gerência para cadastramento e credenciamento de dados biométricos e cartões RFID (Item 1 e 2), programação com diversos tipos de perfis dos controladores de acesso (Item 4) e monitoramento de abertura de portas; * Durante a instalação do Software, deve ser realizado um treinamento na modalidade “hands on” de modo a permitir a utilização da solução. | Un. | 10 | R$ | R$ |
| 10 | Serviço de Suporte e Atualização:  Para recuperação dos módulos de acesso.   * A Contratada deverá proceder à recuperação dos equipamentos defeituosos em decorrência de atualização obrigatória do firmware, fornecendo suporte técnico em consonância com as orientações do fabricante da solução. Caso sejam detectados bugs ou falhas, a contratada deverá fornecer as atualizações necessárias à correção do problema.   Para atualização do sistema de gerenciamento IDSecure   * A Contratada deverá proceder à atualização do sistema de gerenciamento IDSecure, quando necessário, devendo garantir as funcionalidades do software, especialmente cadastramento de usuários e controle de acesso, em plena compatibilidade com os módulos instalados, em consonância com as orientações do fabricante da solução. Caso sejam detectados bugs ou falhas, a contratada deverá fornecer as atualizações necessárias à correção do problema. | Un. | 30 | R$ | R$ |
| VALOR GLOBAL | | | | | R$ |

Validade da Proposta:

Dados Bancários:

DECLARO estar ciente e concordar com os prazos e condições estabelecidos no Termo de Referência.

Local e data:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura do Representante Legal da Empresa